**REMISE à ZERO ENTRETIEN COMPRESSEUR DEVILLBISS SORALEP**

* Appuyer sur
* Aller à entretien puis
* Aller à remplacement composant puis
* Filtre a air OK appuyer sur 3 fois
* Filtre a huile OK appuyer 2 fois sur
* Puis EXT
* Faire pareil pour huile , filtre desh , filtre sécheur
* A la fin faire EXC 2 fois et reset
* Prêt pour redemarrer